<NVC11>

処理結果コード | 項目 | 項目略称 | 内容 | 処置
--- | --- | --- | --- | ---
00000 | なし | 0000 | 正常終了 | 不要
U0001 | なし | 0000 | 以下のいずれかの可能性がある。 1.当該利用者ＩＤは、無効である。 2.当該利用者ＩＤは、パスワード初期化後の仮パスワードからの変更を行っていない。 | 1.利用者ＩＤが有効であるか確認する。 2.パスワード初期化後の仮パスワードからＵＲＹ／ＵＲＹ０Ｗ業務で変更を行う。
U0002 | マスターＢ／Ｌ・混載親Ｂ／Ｌ番号 | OBL | 当初混載貨物情報登録を行った者と入力者が一致しない。 | 1.混載親Ｂ／Ｌ番号を確認する。 2.利用者コードを確認する。
U0003 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 当初混載貨物情報登録を行った者と入力者が一致しない。 | 1.混載子Ｂ／Ｌ番号を確認する。 2.利用者コードを確認する。
R0001 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 混載子Ｂ／Ｌ番号が1件も入力されていない。 | 訂正して再入力する。
R0002 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 混載子Ｂ／Ｌ番号が重複して入力されている。 | 訂正して再入力する。
R0003 | マスターＢ／Ｌ・混載親Ｂ／Ｌ番号 ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | OBL CBL | 混載親Ｂ／Ｌ番号と混載子Ｂ／Ｌ番号が同一番号で入力されている。 | 混載親Ｂ／Ｌ番号と混載子Ｂ／Ｌ番号を異なる番号で入力する。
E0001 | なし | 0000 | 入力電文長がシステム処理可能な電文の長さでない。 | 入力電文を確認する。
E0002 | マスターＢ／Ｌ・混載親Ｂ／Ｌ番号 | OBL | 入力された混載親Ｂ／Ｌ番号はシステムに登録されていない。 | 適切な混載親Ｂ／Ｌ番号を入力する。
E0003 | マスターＢ／Ｌ・混載親Ｂ／Ｌ番号 | OBL | 入力された混載親Ｂ／Ｌ番号は混載親ではない。 | 混載親Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0004 | マスターＢ／Ｌ・混載親Ｂ／Ｌ番号 | OBL | 入力された混載親Ｂ／Ｌ番号は、混載親の旨が登録されていない。 | 混載親Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0006 | なし | 0000 | 入力された混載子Ｂ／Ｌ番号はシステムに登録されていない。 | 適切な混載子Ｂ／Ｌ番号を入力する。
E0007 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 入力された混載子Ｂ／Ｌ番号は混載子ではない。 | 混載子Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0008 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 入力された混載子Ｂ／Ｌ番号は、入力された混載親Ｂ／Ｌ番号との関連付けはない。 | 混載親Ｂ／Ｌ番号及び混載子Ｂ／Ｌ番号を確認の上、訂正して再入力する。
E0009 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 入力された混載子Ｂ／Ｌ番号は、混載親Ｂ／Ｌ番号との関連付けがされている。 | 混載子Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0010 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 入力された混載子Ｂ／Ｌ番号は、すでに搬入されている。 | 混載子Ｂ／Ｌ番号を確認の上、混載子Ｂ／Ｌ番号を訂正して入力する。
E0011 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 入力されたすべての混載子Ｂ／Ｌ番号に対する貨物情報が登録されていない。 | 1.貨物情報に登録されていない混載子Ｂ／Ｌ番号の入力を取り消す。 2.貨物情報に登録されている混載子Ｂ／Ｌ番号の入力を取り消す。
E0012 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 入力された混載子Ｂ／Ｌ番号に対する貨物情報または出港前報告情報が登録されていない。 | 混載子Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0013 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 入力された混載子Ｂ／Ｌ番号は、出港前報告情報においてハウスＢ／Ｌとして登録されていない。 | 混載子Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0014 | ハウスＢ／Ｌ・混載子Ｂ／Ｌ番号 | CBL | 入力された混載子Ｂ／Ｌ番号は、「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）」業務等の実施利用者、または通知先の利用者でない。 | 混載子Ｂ／Ｌ番号を確認する。
W1002 | なし | 0000 | 本情報は、情報の呼び出しを行っただけであり、情報の更新を行うには再度送信する必要がある。 | 内容を確認後、送信する。
W1003 | なし | 0000 | 「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）」業務または「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務で登録されたハウスＢ／Ｌ情報から呼出しを行った。 | 出港前報告で報告した内容から変更がないかを確認後、送信する。
W1004 | なし | 0000 | 出港前報告情報からの呼出しにおいて、関連付けされたマスターＢ／Ｌ番号が複数混在したため、混載親Ｂ／Ｌ番号欄を出力しない。 | 混載親Ｂ／Ｌ番号が判明している場合は、混載親Ｂ／Ｌ番号欄を手入力したのち、送信する。