<CTS>

処理結果コード | 項目 | 項目略称 | 内容 | 処置
--- | --- | --- | --- | ---
00000 | なし | 0000 | 正常終了 | 不要
U0001 | なし | 0000 | 以下のいずれかの可能性がある。 1.当該利用者ＩＤは、無効である。 2.当該利用者ＩＤは、パスワード初期化後の仮パスワードからの変更を行っていない。 | 1.利用者ＩＤが有効であるか確認する。 2.パスワード初期化後の仮パスワードからＵＲＹ／ＵＲＹ０Ｗ業務で変更を行う。
S0010 | 混載仕分確認識別 | NCK | 混載仕分確認識別の入力がない。 | 混載仕分確認識別を入力する。
S0011 | 混載仕分確認識別 | NCK | 入力された混載仕分確認識別は、規定外である。 | 混載仕分確認識別に「Ｉ」または「Ｋ」を入力する。
S0020 | 混載仕分終了識別 | NEK | 混載仕分確認識別が「Ｉ」であるにもかかわらず、混載仕分終了識別が入力されている。 | 混載仕分終了識別の入力を取消す。
S0021 | 混載仕分終了識別 | NEK | 混載仕分確認識別が「Ｋ」であるにもかかわらず、「Ｅ」またはスペース以外が入力されている。 | 混載仕分終了識別に「Ｅ」を入力する、または入力を取消す。
S0030 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | 混載仕分確認識別が「Ｉ」であるにもかかわらず、Ｂ／Ｌ番号が１件も入力されていない、またはＢ／Ｌ番号が複数件入力されている。 | Ｂ／Ｌ番号の入力を１件にする。
S0040 | 個数 | PCS | 入力された個数は数値として妥当でない。 | 適切な個数を入力する。
S0050 | 個数単位コード | PUT | 入力された個数単位コードは、システムに登録されていない。 | 適切な個数単位コードを入力する。
S0060 | 重量 | GWT | 入力された重量は、数値として妥当でない。 | 適切な重量を入力する。
S0070 | 重量単位コード | WUT | 入力された重量単位コードは、システムに登録されていない。 | 適切な重量単位コードを入力する。
S0080 | 容積 | VOL | 入力された容積は数値として妥当でない。 | 適切な容積を入力する。
S0090 | 容積単位コード | VUT | 入力された容積単位コードは、システムに登録されていない。 | 適切な容積単位コードを入力する。
S0100 | 危険貨物等コード | SPC | 入力された危険貨物等コードは、システムに登録されていない。 | 適切な危険貨物等コードを入力する。
S0110 | 記号番号 | MRK | 記号番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0120 | 事故税関通知識別コード | DCH | 入力された事故税関通知識別コードは、規定外である。 | 事故税関通知識別コードにスペース、「Ｚ」または「Ｍ」を入力する。
S0130 | 事故コード | DM1～DM5 | 入力された事故コードがシステムに登録されていない。 | 適切な事故コードを入力する。
S0140 | 記事 | NTE | 記事に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
R0010 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | 入力された混載仕分確認識別が「Ｋ」の場合で、Ｂ／Ｌ番号が１件も入力されていない。 | Ｂ／Ｌ番号を入力する。
R0011 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | 入力された混載仕分確認識別が「Ｋ」の場合で、同一のＢ／Ｌ番号が入力されている。 | Ｂ／Ｌ番号に全て異なった番号を入力する。
R0020 | 個数 個数単位コード | PCS PUT | 1.個数が入力されているにもかかわらず、個数単位コードが入力されていない。 2.個数が入力されていないにもかかわらず、個数単位コードが入力されている。 | 1.個数の入力を取り消す、または個数単位コードを入力する。 2.個数を入力する、または個数単位コードの入力を取り消す。
R0030 | 重量 重量単位コード | GWT WUT | 1.重量が入力されているにもかかわらず、重量単位コードが入力されていない。 2.重量が入力されていないにもかかわらず、重量単位コードが入力されている。 | 1.重量の入力を取り消す、または重量単位コードを入力する。 2.重量を入力する、または重量単位コードの入力を取り消す。
R0040 | 容積 容積単位コード | VOL VUT | 1.容積が入力されているにもかかわらず、容積単位コードが入力されていない。 2.容積が入力されていないにもかかわらず、容積単位コードが入力されている。 | 1.容積の入力を取り消す、または容積単位コードを入力する。 2.容積を入力する、または容積単位コードの入力を取り消す。
R0050 | 事故コード | DM1～DM5 | 事故税関通知識別コードに入力がないにもかかわらず、事故コードの入力がある。 | 1.事故税関通知識別コードを入力する。 2.事故コードをスペースにする。
R0051 | 事故コード | DM1～DM5 | 事故税関通知識別コードの入力があるにもかかわらず、事故コードの入力がない。 | 1.事故税関通知識別コードをスペースする。 2.事故コードを入力する。
R0052 | 事故コード | DM1～DM5 | 事故コード繰返し部に同一の事故コードが入力されている。 | 事故コードに全て異なったコードを入力する。
E0001 | なし | 0000 | 入力電文長がシステム処理可能な電文の長さでない。 | 入力電文を確認する。
E0010 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | 入力されたＢ／Ｌ番号は、混載子Ｂ／Ｌ番号でないか、既に搬入確認されている。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0020 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | 入力された複数の混載子Ｂ／Ｌ番号のかかる混載親Ｂ／Ｌ番号が一致しない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0200 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | 有効な混載親Ｂ／Ｌ番号が海上貨物情報に存在しない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0220 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | 有効な混載親Ｂ／Ｌ番号が海上貨物情報に存在しない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0230 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | Ｂ／Ｌ番号が混載親ではない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0240 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | Ｂ／Ｌ番号は、保税運送申告がされている。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0250 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | コンテナ詰めされている。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0260 | Ｂ／Ｌ番号 | BLN | Ｂ／Ｌ番号は、税関による事故確認が済んでいない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0300 | なし | 0000 | Ｂ／Ｌ番号に係る海上貨物情報が存在しない、または既に搬入確認されている。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0310 | なし | 0000 | Ｂ／Ｌ番号の混載仕分予定蔵置場がシステムに登録されていない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0311 | なし | 0000 | 入力されたＢ／Ｌ番号の混載仕分予定蔵置場は、システム対象外である。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0320 | なし | 0000 | Ｂ／Ｌ番号は、入力者が承認を受けた他所蔵置向け貨物でない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0330 | なし | 0000 | 入力されたＢ／Ｌ番号の混載仕分予定蔵置場が、入力者の管理する保税地域向け貨物でない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
E0400 | なし | 0000 | 入力されたＢ／Ｌ番号は、混載仕分予定蔵置場に蔵置されていない。 | Ｂ／Ｌ番号を確認する。
W1000 | なし | 0000 | システム内部処理中である。 | 出力される処理結果通知情報の内容を確認する。