<ACL01>

処理結果コード | 項目 | 項目略称 | 内容 | 処置
--- | --- | --- | --- | ---
00000 | なし | 0000 | 正常終了 | 不要
U0001 | なし | 0000 | 以下のいずれかの可能性がある。 1.当該利用者ＩＤは、無効である。 2.当該利用者ＩＤは、パスワード初期化後の仮パスワードからの変更を行っていない。 | 1.利用者ＩＤが有効であるか確認する。 2.パスワード初期化後の仮パスワードからＵＲＹ／ＵＲＹ０Ｗ業務で変更を行う。
U0011 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、入力者によって登録された情報でない。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
S0001 | 処理区分コード | KND | 処理区分コードが入力されていない。 | 処理区分コードを入力する。
S0002 | 処理区分コード | KND | 入力された処理区分コードが規定外である。 | 適切な処理区分コードを入力する。
S0003 | 積載予定船舶コード | SEN | 積載予定船舶コードが入力されていない。 | 積載予定船舶コードを入力する。
S0004 | 積載予定船舶コード | SEN | 入力された積載予定船舶コードはシステムに登録されていない。 | 適切な積載予定船舶コードを入力する。
S0005 | 積出港コード | LPR | 積出港コードが入力されていない。 | 積出港コードを入力する。
S0006 | 積出港コード | LPR | 入力された積出港コードはシステムに登録されていない。 | 適切な積出港コードを入力する。
S0007 | 積出港コード | LPR | 入力された積出港コードは国内の港でない。 | 適切な積出港コードを入力する。
S0008 | 積出港名 | LPN | 積出港名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0009 | 航海番号 | VOY | 航海番号が入力されていない。 | 航海番号を入力する。
S0010 | 航海番号 | VOY | 入力された航海番号が左詰めでない。 | 左詰めで航海番号を入力する。
S0011 | 航海番号 | VOY | 航海番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0012 | 船会社コード | SCA | 船会社コードが入力されていない。 | 船会社コードを入力する。
S0013 | 船会社コード | SCA | 入力された船会社コードはシステムに登録されていない。 | 適切な船会社コードを入力する。
S0014 | ブッキング番号 | BOK | ブッキング番号が入力されていない。 | ブッキング番号を入力する。
S0015 | ブッキング番号 | BOK | 入力されたブッキング番号が左詰めでない。 | 左詰めでブッキング番号を入力する。
S0016 | ブッキング番号 | BOK | ブッキング番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0017 | ブッキング番号枝番 | BKE | 入力されたブッキング番号枝番が０１～９９の数字でない。 | 適切なブッキング番号を入力する。
S0018 | 送信総件数 | TSE | 入力された送信総件数の形式が妥当でない。 | １以上の整数を、右詰で入力する。
S0019 | 通知先コード（１） | VO1 | 通知先コード（１）に入力された利用者コードは、有効な利用者でない。 | 適切な利用者コードで入力する。
S0020 | 通知先コード（２） | VO2 | 通知先コード（２）に入力された利用者コードは、有効な利用者でない。 | 適切な利用者コードで入力する。
S0021 | 海貨業者コード | FWD | 海貨業者コードに入力された利用者コードは、有効な利用者でない。 | 適切な利用者コードで入力する。
S0022 | 海貨業者名 | FWN | 海貨業者名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0023 | Ｂ／Ｌ発行枚数 | BLC | 入力されたＢ／Ｌ発行枚数の形式が妥当でない。 | ０以上の整数を、右詰で入力する。
S0024 | なし | 0000 | 入力されたＣＹコードはシステムに登録されていない。 | 適切なＣＹコードを入力する。
S0026 | ＷＡＹ　ＢＩＬＬ | WAY | 入力されたＷＡＹ　ＢＩＬＬ希望識別が「１」でない。 | 入力を訂正して再入力する。
S0027 | Ｒｅｃｅｉｖｅｄドキュメント希望識別 | REC | 入力されたＲｅｃｅｉｖｅｄドキュメント希望識別が「１」でない。 | 入力を訂正して再入力する。
S0028 | ＦＲＥＩＧＨＴ　ＡＳ　ＡＲＲＡＮＧＥＤ | FRA | 入力されたFREIGHT AS ARRANGEDが「１」でない。 | 入力を訂正して再入力する。
S0029 | ＡＧＥＮＴ印希望識別 | AGE | 入力されたＡＧＥＮＴ印希望識別が「１」でない。 | 入力を訂正して再入力する。
S0030 | 別ＬＩＳＴ有り識別 | LIS | 入力された別ＬＩＳＴ有り識別が「１」でない。 | 入力を訂正して再入力する。
S0031 | 荷送人コード | SHP | 入力された荷送人コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷送人コードを入力する。
S0032 | 荷送人名 | SHN | 荷送人名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0033 | 荷送人住所・電話番号 | SHA | 荷送人住所・電話番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0041 | 着荷通知先コード | NT1～NT2 | 入力された着荷通知先コードはシステムに登録されていない。 | 適切な着荷通知先コードを入力する。
S0042 | 着荷通知先名 | NN1～NN2 | 着荷通知先名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0043 | 着荷通知先住所・電話番号 | NA1～NA2 | 着荷通知先住所・電話番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0050 | 荷受人コード | CNR | 入力された荷受人コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷受人コードを入力する。
S0051 | 荷受人名 | CNN | 荷受人名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0052 | 荷受人住所・電話番号 | CNA | 荷受人住所・電話番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0059 | 船卸港コード | DPR | 入力された船卸港コードはシステムに登録されていない。 | 適切な船卸港コードを入力する。
S0060 | 船卸港名 | DPN | 船卸港名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0061 | 荷受地コード | RCP | 入力された荷受地コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷受地コードを入力する。
S0062 | 荷受地名 | RCN | 荷受地名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0063 | 荷受形態コード | RCV | 荷受形態コードが入力されていない。 | 荷受形態コードを入力する。
S0064 | 荷受形態コード | RCV | 入力された荷受形態コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷受形態コードを入力する。
S0065 | 荷受形態コード | RCV | 入力された荷受形態コードは本業務では使用不可である。 | 適切な荷受形態コードを入力する。
S0066 | 荷渡地コード | DLP | 入力された荷渡地コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷渡地コードを入力する。
S0067 | 荷渡地名 | DLN | 荷渡地名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0068 | 荷渡形態コード | DLV | 荷渡形態コードが入力されていない。 | 荷渡形態コードを入力する。
S0069 | 荷渡形態コード | DLV | 入力された荷渡形態コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷渡形態コードを入力する。
S0070 | 荷渡形態コード | DLV | 入力された荷渡形態コードは本業務では使用不可である。 | 適切な荷渡形態コードを入力する。
S0071 | 最終仕向地コード | DST | 入力された最終仕向地コードはシステムに登録されていない。 | 適切な最終仕向地コードを入力する。
S0072 | 最終仕向地コード | DST | 入力された最終仕向地コードの先頭2桁が「JP」、「ZY」、「ZX」、「ZZ」である。 | 適切な最終仕向地コードを入力する。
S0073 | 最終仕向地名 | DSN | 最終仕向地名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0074 | 輸出統計品目・代表番号 | HSC | 入力された輸出統計品目・代表番号が左詰めでない。 | 左詰めで輸出統計品目・代表番号を入力する。
S0075 | 輸出統計品目・代表番号 | HSC | 入力された輸出統計品目・代表番号はシステムに登録されていない。 | 適切な輸出統計品目・代表番号を入力する。
S0076 | 品名 | A01～A10 | 品名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0077 | 個数 | B01～B10 | 入力された個数の形式が妥当でない。 | １以上の整数を、右詰で入力する。
S0078 | 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） 内個数（ＡＭＳ） | EA01～EA10 EB01～EB10 EC01～EC10 ED01～ED10 EE01～EE10 EF01～EF10 EG01～EG10 EH01～EH10 EI01～EI10 EJ01～EJ10 | 入力された内個数（ＡＭＳ）の形式が妥当でない。 | １以上の整数を、右詰で入力する。
S0079 | 貨物重量（グロス） | I01～I10 | 入力された貨物重量（グロス）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
S0080 | 貨物重量（ネット） | K01～K10 | 入力された貨物重量（ネット）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
S0081 | 貨物容積（グロス） | M01～M10 | 入力された貨物容積（グロス）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
S0082 | 貨物容積（ネット） | O01～O10 | 入力された貨物容積（ネット）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
S0083 | 合計個数 | GPP | 入力された合計個数の形式が妥当でない。 | １以上の整数を、右詰で入力する。
S0084 | 合計貨物重量（グロス） | GGW | 入力された合計貨物重量（グロス）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
S0085 | 合計貨物重量（ネット） | GNW | 入力された合計貨物重量（ネット）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
S0086 | 合計貨物容積（グロス） | GGV | 入力された合計貨物容積（グロス）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
S0087 | 合計貨物容積（ネット） | GNV | 入力された合計貨物容積（ネット）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
S0088 | コンテナ本数 | NOC | 入力されたコンテナ本数の形式が妥当でない。 | ０以上の整数を、右詰で入力する。
S0089 | ＴＯＴＡＬ　ＩＮ　ＷＯＲＤＳ | TIW | ＴＯＴＡＬ　ＩＮ　ＷＯＲＤＳに使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0090 | 運賃支払地コード | PP1～PP2 | 入力された運賃支払地コードはシステムに登録されていない。 | 適切な運賃支払地コードを入力する。
S0091 | 運賃支払地名 | PN1～PN2 | 運賃支払地名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0092 | 運賃支払コード | PY1～PY2 | 入力された運賃支払コードが規定外である。 | 適切な運賃支払コードを入力する。
S0093 | Ｂ／Ｌ発行地コード | BLH | 入力されたＢ／Ｌ発行地コードはシステムに登録されていない。 | 適切なＢ／Ｌ発行地コードを入力する。
S0094 | Ｂ／Ｌ発行地名 | BLN | Ｂ／Ｌ発行地名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0095 | ファクシミリ番号 | FA1～FA3 | ファクシミリ番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0096 | 荷主連絡先メールアドレス | MLA | 荷主連絡先メールアドレスに使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0097 | インボイス番号 | INV | インボイス番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0098 | 荷主セクションコード | SEC | 荷主セクションコードに使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0099 | 荷主リファレンスナンバー | RNO | 荷主リファレンスナンバーに使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0100 | 荷主伝送先コード | SDC | 荷主伝送先コードに使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0101 | Ｏｒｄｅｒ Ｎｏ． | ORD | Ｏｒｄｅｒ　Ｎｏ．に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0102 | Ｌ／Ｃ Ｎｏ． | LCN | Ｌ／Ｃ　Ｎｏ．に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0103 | 貨物種類コード | CKD | 入力された貨物種類コードにスペースが含まれている、または規定外の値が入力されている。 | 該当する貨物種類コードを最大３種類、以下の形式で入力する。 1.左詰め 2.重複不可
S0106 | 記事 | KIJ | 記事に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0107 | 社内整理番号 | REF | 社内整理番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0108 | 取消表示識別 | R01～R50 | 処理区分コードが「８」、「７」または「９」であるにもかかわらず、取消表示識別が入力されている。 | 取消表示識別の入力を取り消す。
S0114 | ハウス情報送信識別 | HSE | 入力されたハウス情報送信識別が規定外である。 | 適切なハウス情報送信識別を入力する。
S0115 | 記号番号 | V01～V18 | 記号番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0116 | コンテナ番号 | CNO | コンテナ番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0118 | 通知先コード（１） | VO1 | 入力された通知先コード（１）が税関利用者である。 | 通知先コード（１）を確認し再入力する。
S0119 | 通知先コード（２） | VO2 | 入力された通知先コード（２）が税関利用者である。 | 通知先コード（２）を確認し再入力する。
S0120 | 海貨業者コード | FWD | 入力された海貨業者コードが海貨業利用者でない。 | 海貨業者コードを確認し再入力する。
S0122 | 通知先コード（３） | VO3 | 通知先コード（３）に入力された利用者コードは、有効な利用者でない。 | 適切な利用者コードで入力する。
S0123 | 通知先コード（３） | VO3 | 入力された通知先コード（３）が税関利用者である。 | 通知先コード（３）を確認し再入力する。
S0124 | なし | 0000 | 入力された出力識別が「１」でない。 | 入力を訂正して再入力する。
S0125 | なし | 0000 | 出力先に入力された利用者コードは、有効な利用者でない。 | 適切な利用者コードで入力する。
S0126 | なし | 0000 | 入力された出力先が税関利用者である。 | 出力先を確認し再入力する。
S0127 | なし | 0000 | 出力先名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0128 | なし | 0000 | 入力された電子決済希望識別が「１」でない。 | 入力を訂正して再入力する。
S0129 | なし | 0000 | 請求先に入力された利用者コードは、有効な利用者でない。 | 適切な利用者コードで入力する。
S0130 | なし | 0000 | 入力された請求先が税関利用者である。 | 請求先を確認し再入力する。
S0131 | なし | 0000 | 請求先名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0132 | 荷受形態名 | RVN | 荷受形態名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0133 | 荷渡形態名 | DVN | 荷渡形態名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0134 | 輸出統計品目 | HS01～HS10 | 入力された輸出統計品目が左詰めでない。 | 左詰めで輸出統計品目を入力する。
S0135 | 輸出統計品目 | HS01～HS10 | 入力された輸出統計品目はシステムに登録されていない。 | 適切な輸出統計品目を入力する。
S0136 | マスターＢ／Ｌ番号 | OBL | マスターＢ／Ｌ番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0137 | 通知先コード（ＣＹ・ＣＦＳ） | CYC | 入力された通知先コード（ＣＹ・ＣＦＳ）はシステムに登録されていない。 | 適切な通知先コード（ＣＹ・ＣＦＳ）を入力する。
S0138 | 通知先コード（ＣＹ・ＣＦＳ） | CYC | 通知先コード（ＣＹ・ＣＦＳ）に入力された保税地域コードにかかる利用者コードは有効な利用者でない。 | 適切な保税地域コードで入力する。
S0139 | 担当者名 | PIC | 担当者名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0140 | 担当者電話番号 | PIT | 担当者電話番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
S0141 | 通知先コード（１） | VO1 | 入力された通知先コード（１）がＷｅｂＮＡＣＣＳのみを利用する利用者である。 | 通知先コード（１）を確認し、ＷｅｂＮＡＣＣＳのみの利用者以外の通知先コード（１）を再入力する。
S0142 | 通知先コード（２） | VO2 | 入力された通知先コード（２）がＷｅｂＮＡＣＣＳのみを利用する利用者である。 | 通知先コード（２）を確認し、ＷｅｂＮＡＣＣＳのみの利用者以外の通知先コード（２）を再入力する。
S0143 | 通知先コード（３） | VO3 | 入力された通知先コード（３）がＷｅｂＮＡＣＣＳのみを利用する利用者である。 | 通知先コード（３）を確認し、ＷｅｂＮＡＣＣＳのみの利用者以外の通知先コード（３）を再入力する。
R0001 | 送信総件数 | TSE | ブッキング番号枝番が入力されているにもかかわらず、送信総件数が入力されていない。 | 1.ブッキング番号枝番を取り消す。 2.送信総件数を入力する。
R0006 | 荷姿コード | C01～C10 | 個数が入力されているにもかかわらず、荷姿コードが入力されていない。 | 1.個数を取り消す。 2.荷姿コードを入力する。
R0007 | 荷姿コード | C01～C10 | 入力された荷姿コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷姿コードを入力する。
R0008 | 荷姿名 | D01～D10 | 入力された荷姿名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
R0009 | 荷姿コード 荷姿名 | C01～C10 D01～D10 | 個数が入力されていないにもかかわらず、荷姿コードまたは荷姿名が入力されている。 | 1.個数を入力する。 2.荷姿コード及び荷姿名を取り消す。
R0010 | レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） | FA01～FA10 FB01～FB10 FC01～FC10 FD01～FD10 FE01～FE10 FF01～FF10 FG01～FG10 FH01～FH10 FI01～FI10 FJ01～FJ10 | レベル（ＡＭＳ）に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
R0011 | 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） | GA01～GA10 GB01～GB10 GC01～GC10 GD01～GD10 GE01～GE10 GF01～GF10 GG01～GG10 GH01～GH10 GI01～GI10 GJ01～GJ10 | 内個数（ＡＭＳ）が入力されているにもかかわらず、荷姿コード（ＡＭＳ）が入力されていない。 | 1.内個数（ＡＭＳ）を取り消す。 2.荷姿コード（ＡＭＳ）を入力する。
R0012 | 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） | GA01～GA10 GB01～GB10 GC01～GC10 GD01～GD10 GE01～GE10 GF01～GF10 GG01～GG10 GH01～GH10 GI01～GI10 GJ01～GJ10 | 入力された荷姿コード（ＡＭＳ）はシステムに登録されていない。 | 適切な荷姿コード（ＡＭＳ）を入力する。
R0013 | 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） | HA01～HA10 HB01～HB10 HC01～HC10 HD01～HD10 HE01～HE10 HF01～HF10 HG01～HG10 HH01～HH10 HI01～HI10 HJ01～HJ10 | 荷姿名（ＡＭＳ）に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
R0014 | レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） レベル（ＡＭＳ） 荷姿コード（ＡＭＳ） 荷姿名（ＡＭＳ） | FA01～FA10 GA01～GA10 HA01～HA10 FB01～FB10 GB01～GB10 HB01～HB10 FC01～FC10 GC01～GC10 HC01～HC10 FD01～FD10 GD01～GD10 HD01～HD10 FE01～FE10 GE01～GE10 HE01～HE10 FF01～FF10 GF01～GF10 HF01～HF10 FG01～FG10 GG01～GG10 HG01～HG10 FH01～FH10 GH01～GH10 HH01～HH10 FI01～FI10 GI01～GI10 HI01～HI10 FJ01～FJ10 GJ01～GJ10 HJ01～HJ10 | 内個数（ＡＭＳ）が入力されていないにもかかわらず、レベル（ＡＭＳ）、荷姿コード（ＡＭＳ）または荷姿名（ＡＭＳ）が入力されている。 | 1.内個数（ＡＭＳ）を入力する。 2.レベル（ＡＭＳ）、荷姿コード（ＡＭＳ）及び荷姿名（ＡＭＳ）を取り消す。
R0015 | 貨物重量（グロス） 重量単位コード（グロス） | I01～I10 J01～J10 | 1.貨物重量（グロス）が入力されているにもかかわらず、重量単位コード（グロス）が入力されていない。 2.貨物重量（グロス）が入力されていないにもかかわらず、重量単位コード（グロス）が入力されている。 | 1.貨物重量（グロス）の入力を取り消す、または重量単位コード（グロス）を入力する。 2.貨物重量（グロス）を入力する、または重量単位コード（グロス）の入力を取り消す。
R0016 | 重量単位コード（グロス） | J01～J10 | 入力された重量単位コード（グロス）が規定外である。 | 適切な重量単位コード（グロス）を入力する。
R0017 | 貨物重量（ネット） 重量単位コード（ネット） | K01～K10 L01～L10 | 1.貨物重量（ネット）が入力されているにもかかわらず、重量単位コード（ネット）が入力されていない。 2.貨物重量（ネット）が入力されていないにもかかわらず、重量単位コード（ネット）が入力されている。 | 1.貨物重量（ネット）の入力を取り消す、または重量単位コード（ネット）を入力する。 2.貨物重量（ネット）を入力する、または重量単位コード（ネット）の入力を取り消す。
R0018 | 重量単位コード（ネット） | L01～L10 | 入力された重量単位コード（ネット）が規定外である。 | 適切な重量単位コード（ネット）を入力する。
R0021 | 貨物容積（グロス） 容積単位コード（グロス） | M01～M10 N01～N10 | 1.貨物容積（グロス）が入力されているにもかかわらず、容積単位コード（グロス）が入力されていない。 2.貨物容積（グロス）が入力されていないにもかかわらず、容積単位コード（グロス）が入力されている。 | 1.貨物容積（グロス）の入力を取り消す、または容積単位コード（グロス）を入力する。 2.貨物容積（グロス）を入力する、または容積単位コード（グロス）の入力を取り消す。
R0022 | 容積単位コード（グロス） | N01～N10 | 入力された容積単位コード（グロス）が規定外である。 | 適切な容積単位コード（グロス）を入力する。
R0024 | 貨物容積（ネット） 容積単位コード（ネット） | O01～O10 P01～P10 | 1.貨物容積（ネット）が入力されているにもかかわらず、容積単位コード（ネット）が入力されていない。 2.貨物容積（ネット）が入力されていないにもかかわらず、容積単位コード（ネット）が入力されている。 | 1.貨物容積（ネット）の入力を取り消す、または容積単位コード（ネット）を入力する。 2.貨物容積（ネット）を入力する、または容積単位コード（ネット）の入力を取り消す。
R0025 | 容積単位コード（ネット） | P01～P10 | 入力された容積単位コード（ネット）が規定外である。 | 適切な容積単位コード（ネット）を入力する。
R0027 | 荷姿コード | GPK | 合計個数が入力されているにもかかわらず、荷姿コードが入力されていない。 | 1.合計個数を取り消す。 2.荷姿コードを入力する。
R0028 | 荷姿コード | GPK | 入力された荷姿コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷姿コードを入力する。
R0029 | 荷姿名 | GPN | 荷姿名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
R0030 | 荷姿コード 荷姿名 | GPK GPN | 合計個数が入力されていないにもかかわらず、荷姿コードまたは荷姿名が入力されている。 | 1.合計個数を入力する。 2.荷姿コード及び荷姿名を取り消す。
R0031 | 合計貨物重量（グロス） 重量単位コード（グロス） | GGW GWG | 1.合計貨物重量（グロス）が入力されているにもかかわらず、重量単位コード（グロス）が入力されていない。 2.合計貨物重量（グロス）が入力されていないにもかかわらず、重量単位コード（グロス）が入力されている。 | 1.合計貨物重量（グロス）の入力を取り消す、または重量単位コード（グロス）を入力する。 2.合計貨物重量（グロス）を入力する、または重量単位コード（グロス）の入力を取り消す。
R0032 | 重量単位コード（グロス） | GWG | 入力された重量単位コード（グロス）が規定外である。 | 適切な重量単位コード（グロス）を入力する。
R0034 | 合計貨物重量（ネット） 重量単位コード（ネット） | GNW GWN | 1.合計貨物重量（ネット）が入力されているにもかかわらず、重量単位コード（ネット）が入力されていない。 2.合計貨物重量（ネット）が入力されていないにもかかわらず、重量単位コード（ネット）が入力されている。 | 1.合計貨物重量（ネット）の入力を取り消す、または重量単位コード（ネット）を入力する。 2.合計貨物重量（ネット）を入力する、または重量単位コード（ネット）の入力を取り消す。
R0035 | 重量単位コード（ネット） | GWN | 入力された重量単位コード（ネット）が規定外である。 | 適切な重量単位コード（ネット）を入力する。
R0037 | 合計貨物容積（グロス） 容積単位コード（グロス） | GGV GVG | 1.合計貨物容積（グロス）が入力されているにもかかわらず、容積単位コード（グロス）が入力されていない。 2.合計貨物容積（グロス）が入力されていないにもかかわらず、容積単位コード（グロス）が入力されている。 | 1.合計貨物容積（グロス）の入力を取り消す、または容積単位コード（グロス）を入力する。 2.合計貨物容積（グロス）を入力する、または容積単位コード（グロス）の入力を取り消す。
R0038 | 容積単位コード（グロス） | GVG | 入力された容積単位コード（グロス）が規定外である。 | 適切な容積単位コード（グロス）を入力する。
R0040 | 合計貨物容積（ネット） 容積単位コード（ネット） | GNV GVN | 1.合計貨物容積（ネット）が入力されているにもかかわらず、容積単位コード（ネット）が入力されていない。 2.合計貨物容積（ネット）が入力されていないにもかかわらず、容積単位コード（ネット）が入力されている。 | 1.合計貨物容積（ネット）の入力を取り消す、または容積単位コード（ネット）を入力する。 2.合計貨物容積（ネット）を入力する、または容積単位コード（ネット）の入力を取り消す。
R0041 | 容積単位コード（ネット） | GVN | 入力された容積単位コード（ネット）が規定外である。 | 適切な容積単位コード（ネット）を入力する。
R0048 | 輸出管理番号 | Q01～Q50 | 輸出管理番号が重複して入力されている。 | 訂正して再入力する。
R0049 | 輸出管理番号 | Q01～Q50 | 輸出管理番号が入力されていないにもかかわらず、取消表示識別が入力されている。 | 1.輸出管理番号を入力する。 2.取消表示識別を取り消す。
R0050 | 取消表示識別 | R01～R50 | 入力された取消表示識別が「３」でない。 | 入力を訂正して再入力する。
R0052 | ハウス用ブッキング番号 | T01～T50 | ＮＶＯＣＣコードが入力されているにもかかわらず、ハウス用ブッキング番号が入力されていない。 | 1.ＮＶＯＣＣコードを取り消す。 2.ハウス用ブッキング番号を入力する。
R0053 | ハウス用ブッキング番号 ハウス用ブッキング番号枝番 | T01～T50 U01～U50 | ＮＶＯＣＣコードが入力されていないにもかかわらず、ハウス用ブッキング番号またはハウス用ブッキング番号枝番が入力されている。 | 1.ＮＶＯＣＣコードを入力する。 2.ハウス用ブッキング番号及びハウス用ブッキング番号枝番を取り消す。
R0054 | ＮＶＯＣＣコード | S01～S50 | ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号、ハウス用ブッキング番号枝番が重複して入力されている。 | 訂正して再入力する。
R0055 | ハウス情報送信識別 | HSE | ＮＶＯＣＣコードが１欄以上入力されているにもかかわらず、ハウス情報送信識別が入力されていない。 | 1.全てのＮＶＯＣＣコードの入力を取り消す。 2.ハウス情報送信識別を入力する。
R0057 | コンテナ番号 | CNO | コンテナ番号が重複して入力されている。 | 訂正して再入力する。
R0058 | コンテナ番号 | CNO | コンテナ番号が入力されていないにもかかわらず、コンテナ番号以外の欄部項目に入力がある。 | 1.コンテナ番号を入力する。 2.コンテナ番号以外の欄部項目を取り消す。
R0059 | シール番号 | SE1～SE4 | シール番号に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
R0060 | 個数 | PCS | 入力された個数の形式が妥当でない。 | １以上の整数を、右詰で入力する。
R0061 | 荷姿コード | PUT | 個数が入力されているにもかかわらず、荷姿コードが入力されていない。 | 1.個数を取り消す。 2.荷姿コードを入力する。
R0062 | 荷姿コード | PUT | 入力された荷姿コードはシステムに登録されていない。 | 適切な荷姿コードを入力する。
R0063 | 荷姿名 | PUN | 荷姿名に使用可能でない文字が入力されている。 | ＮＡＣＣＳ使用可能文字を入力する。（ＥＤＩ仕様書 「3.電文方式と構造」参照）
R0064 | 荷姿コード 荷姿名 | PUT PUN | 個数が入力されていないにもかかわらず、荷姿コードまたは荷姿名が入力されている。 | 1.個数を入力する。 2.荷姿コード及び荷姿名を取り消す。
R0065 | 貨物重量（グロス） | WGT | 入力された貨物重量（グロス）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
R0066 | 貨物重量（グロス） 重量単位コード（グロス） | WGT WUT | 1.貨物重量（グロス）が入力されているにもかかわらず、重量単位コード（グロス）が入力されていない。 2.貨物重量（グロス）が入力されていないにもかかわらず、重量単位コード（グロス）が入力されている。 | 1.貨物重量（グロス）の入力を取り消す、または重量単位コード（グロス）を入力する。 2.貨物重量（グロス）を入力する、または重量単位コード（グロス）の入力を取り消す。
R0067 | 重量単位コード（グロス） | WUT | 入力された重量単位コード（グロス）が規定外である。 | 適切な重量単位コード（グロス）を入力する。
R0069 | 貨物容積（グロス） | VOL | 入力された貨物容積（グロス）の形式が妥当でない。 | 整数部６桁、小数部３桁以内の正の数を、右詰で入力する。
R0070 | 貨物容積（グロス） 容積単位コード（グロス） | VOL VUT | 1.貨物容積（グロス）が入力されているにもかかわらず、容積単位コード（グロス）が入力されていない。 2.貨物容積（グロス）が入力されていないにもかかわらず、容積単位コード（グロス）が入力されている。 | 1.貨物容積（グロス）の入力を取り消す、または容積単位コード（グロス）を入力する。 2.貨物容積（グロス）を入力する、または容積単位コード（グロス）の入力を取り消す。
R0071 | 容積単位コード（グロス） | VUT | 入力された容積単位コード（グロス）が規定外である。 | 適切な容積単位コード（グロス）を入力する。
R0073 | コンテナサイズコード | SIZ | 入力されたコンテナサイズコードはシステムに登録されていない。 | 適切なコンテナサイズコードを入力する。
R0074 | コンテナタイプコード | TYP | 入力されたコンテナタイプコードはシステムに登録されていない。 | 適切なコンテナタイプコードを入力する。
R0075 | コンテナ自重 | CJY | 入力されたコンテナ自重の形式が妥当でない。 | １以上の整数を、右詰で入力する。
R0076 | コンテナ自重 コンテナ自重単位コード | CJY CJT | 1.コンテナ自重が入力されているにもかかわらず、コンテナ自重単位コードが入力されていない。 2.コンテナ自重が入力されていないにもかかわらず、コンテナ自重単位コードが入力されている。 | 1.コンテナ自重の入力を取り消す、またはコンテナ自重単位コードを入力する。 2.コンテナ自重を入力する、またはコンテナ自重単位コードの入力を取り消す。
R0077 | コンテナ自重単位コード | CJT | 入力されたコンテナ自重単位コードが規定外である。 | 適切なコンテナ自重単位コードを入力する。
R0079 | 設定温度 | TMP | 入力された設定温度の形式が妥当でない。 | 以下の形式で入力する。 1.整数部２桁、小数部１桁以内の数 2.右詰 3.＋の入力不可
R0080 | 設定温度 温度単位コード | TMP TUT | 1.設定温度が入力されているにもかかわらず、温度単位コードが入力されていない。 2.設定温度が入力されていないにもかかわらず、温度単位コードが入力されている。 | 1.設定温度の入力を取り消す、または温度単位コードを入力する。 2.設定温度を入力する、または温度単位コードの入力を取り消す。
R0081 | 温度単位コード | TUT | 入力された温度単位コードが規定外である。 | 適切な温度単位コードを入力する。
R0082 | 船会社コード | SCA | 入力された船会社コードにかかる利用者コードがＷｅｂＮＡＣＣＳのみを利用する利用者である。 | 船会社コードを確認し、ＷｅｂＮＡＣＣＳのみの利用者以外の船会社コードを再入力する。
R0086 | なし | 0000 | 1.出力識別が入力されているにもかかわらず、出力先が入力されていない。 2.出力識別が入力されていないにもかかわらず、出力先が入力されている。 | 1.出力識別の入力を取り消す、または出力先を入力する。 2.出力識別を入力する、または出力先の入力を取り消す。
R0087 | なし | 0000 | 1.電子決済希望識別が入力されているにもかかわらず、請求先が入力されていない。 2.電子決済希望識別が入力されていないにもかかわらず、請求先が入力されている。 | 1.電子決済希望識別の入力を取り消す、または請求先を入力する。 2.電子決済希望識別を入力する、または請求先の入力を取り消す。
R0100 | ＮＶＯＣＣコード ハウス用ブッキング番号 ハウス用ブッキング番号枝番 | S01～S50 T01～T50 U01～U50 | 入力されたＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号、ハウス用ブッキング番号枝番が、入力された船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番と同一である。 | 入力を訂正して再入力する。
E0001 | なし | 0000 | 入力電文長がシステム処理可能な電文の長さでない。 | 入力電文を確認する。
E0002 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号及び船会社コードに係るＡＣＬ情報は、システムに登録されていない。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コードを確認して再入力する。
E0003 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号及び船会社コードに対しては、これ以上ＡＣＬ情報を登録できない。 | システム処理は不可となるので、関係者と連絡の上、マニュアルで行う等の処置をとる。
E0011 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、取り消されている。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0012 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、登録済みである。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0013 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、本業務で作成されたものでない。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0014 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、システムに登録されていない。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0015 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、既に他のマスター船積情報と関連付けられている。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0016 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、仮登録情報である。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0017 | なし | 0000 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、訂正回数が上限に達している。 | 1.積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、船会社コード、ブッキング番号、ブッキング番号枝番を確認して再入力する。 2.システム処理は不可となるので、関係者と連絡の上、マニュアルで行う等の処置をとる。
E0018 | ＮＶＯＣＣコード ハウス用ブッキング番号 ハウス用ブッキング番号枝番 | S01～S50 T01～T50 U01～U50 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号及びハウス用ブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、システムに登録されていない。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号、ハウス用ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0019 | ＮＶＯＣＣコード ハウス用ブッキング番号 ハウス用ブッキング番号枝番 | S01～S50 T01～T50 U01～U50 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号及びハウス用ブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、取り消されている。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号、ハウス用ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0020 | ＮＶＯＣＣコード ハウス用ブッキング番号 ハウス用ブッキング番号枝番 | S01～S50 T01～T50 U01～U50 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号及びハウス用ブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、既に他のマスター船積情報と関連付けられている。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号、ハウス用ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0021 | ＮＶＯＣＣコード ハウス用ブッキング番号 ハウス用ブッキング番号枝番 | S01～S50 T01～T50 U01～U50 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号及びハウス用ブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、仮登録情報である。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号、ハウス用ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0022 | ＮＶＯＣＣコード ハウス用ブッキング番号 ハウス用ブッキング番号枝番 | S01～S50 T01～T50 U01～U50 | 入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号及びハウス用ブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、本業務で作成されたものでない。 | 積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号、ＮＶＯＣＣコード、ハウス用ブッキング番号、ハウス用ブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0023 | なし | 0000 | 入力された船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、システムに登録されている。 | 船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0024 | なし | 0000 | 入力された船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番に係るＡＣＬ情報は、システムに登録されていない。 | 船会社コード、ブッキング番号及びブッキング番号枝番を確認して再入力する。
E0031 | 輸出管理番号 | Q01～Q50 | 入力された輸出管理番号に係る貨物情報はシステムに登録されていない、または無効となっている。 | 輸出管理番号を確認して再入力する。
E0032 | 輸出管理番号 | Q01～Q50 | 入力された輸出管理番号に係る貨物情報は、輸出貨物または積戻し貨物でない。 | 輸出管理番号を確認して再入力する。
E0041 | 輸出管理番号 | Q01～Q50 | 入力された輸出管理番号に係る貨物情報について、入力者が管理する保税地域に蔵置された履歴が存在しない。 | 輸出管理番号を確認して再入力する。
W0001 | なし | 0000 | 共通部の合計貨物重量（グロス）と繰返部の各コンテナの貨物重量（グロス）の合計において、重量単位コード（グロス）がすべて同一にもかかわらず、貨物重量（グロス）の合計に差異がある。 | なし。
W0002 | なし | 0000 | 共通部の合計貨物容積（グロス）と繰返部の各コンテナの貨物容積（グロス）の合計において、容積単位コード（グロス）がすべて同一にもかかわらず、貨物容積（グロス）の合計に差異がある。 | なし。
W1000 | なし | 0000 | 処理結果通知出力後もシステム内部で処理中である。 | なし。