|  |
| --- |
| ２０４９．空コンテナピックアップ変更呼出し |

|  |  |
| --- | --- |
| 業務コード | 業務名 |
| ＰＵＨ１１ | 空コンテナピックアップ変更呼出し |

１．業務概要

「空コンテナピックアップ変更（ＰＵＨ）」業務に先立ち、システムに登録されている空コンテナピックアップオーダー情報を呼び出す。

２．入力者

船会社、海貨業

３．制限事項

１Ｐ／Ｕ番号に対する訂正は９９回まで可能とする。

４．入力条件

（１）入力者チェック

①システムに登録されている利用者であること。

②入力された船会社コード及びＰ／Ｕ番号に対して「空コンテナピックアップ登録（ＰＵＲ）」業務を行った利用者であること。

（２）入力項目チェック

（Ａ）単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

（Ｂ）項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

（３）ブッキング情報ＤＢチェック

入力された船会社コード及びＰ／Ｕ番号に関連付けられたブッキング情報ＤＢが存在する場合は、取消しされていないこと。

（４）空コンテナピックアップＤＢチェック

①入力された船会社コード及びＰ／Ｕ番号に対する空コンテナピックアップＤＢが存在すること。

②入力された船会社コード及びＰ／Ｕ番号に関連付けられたブッキング情報ＤＢが存在する場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナサイズコード及びコンテナタイプコードの組み合わせがブッキング情報ＤＢに登録されていること。

③「空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）」業務が行われていないこと。

④登録されている空コンテナピックアップオーダー申込先利用者に対してシステムに区切り文字が登録されている場合は、入力されたＰ／Ｕ番号の区切り文字と一致すること。

⑤登録されている空コンテナピックアップオーダー申込先利用者に対してシステムに区切り文字が登録されていない場合は、入力されたＰ／Ｕ番号に区切り文字が入力されていないこと。

５．処理内容

（１）入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」以外のコードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。）

（２）空コンテナピックアップ変更呼出情報編集処理

空コンテナピックアップＤＢより空コンテナピックアップ変更呼出情報の編集及び出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

（３）注意喚起メッセージ出力処理

呼出情報を元に変更内容をシステムに反映する場合は、再送信が必要である旨を注意喚起メッセージとして処理結果通知に出力する。

６．出力情報

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 情報名 | 出力条件 | 出力先 |
| 処理結果通知 | なし | 入力者 |
| 空コンテナピックアップ変更呼出情報 | なし | 入力者 |